TITOLO:

# Seminatrice di precisione F-SEED

SOTTOTITOLO:

**La nuova seminatrice per garantirti la massima precisione**

FASCIA INFO

HP - WHEEL TRACK - ROW

PRIMO BLOCCO

**9 uscite**

**Max per ogni testa di semina**

*Massima precisione di quantità di seme/m2*

La seminatrice di precisione F-SEED con variatore elettromeccanico è stata studiata in ogni dettaglio per garantire una semina precisa, veloce ed efficace.

SECONDO BLOCCO

**È dotata di:**

* **VARIATORE ELETTROMECCANICO**: regola con precisione i kg semi/ha.
* **RULLI OSCILLANTI**: uno anteriore e uno posteriore, entrambi in acciaio inox. La ripartizione del peso sui rulli è regolabile in funzione della tipologia di terreno.
* **VOMERI INDIPENDENTI** rispetto ai rulli e regolabili in altezza per variare la profondità del seme.

TERZO BLOCCO

* Ideale per la **semina in serra e campo aperto**
* Perfetta per le **colture da taglio**
* **3 telai disponibili** da scegliere in base alle specifiche esigenze

QUARTO BLOCCO

La nuova seminatrice trainata di Ferrari Growtech è molto versatile, perché è possibile **cambiare tipologia di semina in pochi minuti e garantisce un’elevata precisione di quantità di seme/m2.**

**Una delle caratteristiche che rendono F-SEED una macchina totalmente innovativa è il suo sistema brevettato di distribuzione del seme. Questo consiste in una testa di semina e in una di spugna che girano facendo cadere il seme in totale sicurezza, senza danneggiarlo. Ogni testa di semina può essere equipaggiata con un numero di massimo 9 uscite.**